RFSID

Florian 'dividuum' Wesch

dividuum(at)bl0rg.net

RFSID

Hardware

Mitgelieferte

Entstandene Software

Das Resultat

Mitmachen!

Hardware

Feig ID ISC.PR100

Auf 13,56 MHz basieren (ISO 15693, EPC)

Maximale Reichweite 18cm

Ansprechbar per USB

Mitgelieferte Software

ID IsoStart

Mitgelieferte Software

Kennt verschiedene Leser

Erzeugt GUI fuer alle Parameter

Hexdump der Kommunikation mit dem Leser

Entstandene Software

Einfacher Wrapper um libusb

Funktionen:oeffnen des Devices, lesen, schreiben von Daten

Ueber DL::Importable werden die C Funktionen in Ruby ansprechbar

RFID::Device Klasse stellt einige Funktionen des Lesers bereit

sid-play.rb und sid-write.rb

sid-write.rb schreibt SID Musik Dateien komprimiert auf Labels.

sid-play.rb sucht nach Labels im Lesebereich, laed, entpackt und spielt ueber sidplay bis Label aus Bereich entfernt wird.

Resultat

Foo!

Feedback

blogs.bl0rg.net

www.hackaday.com

www.slashdot.org

www.newscientist.com

www.spiegel.de

und einige mehr :)

Mitmachen

Wir haben 2 Leser und einige Labels zum Spielen.

Quellcodes & Programme/Treiber liegen sind auf dem internen Wiki verlinkt

Funktioniert getestet nur unter Linux. Windows sollte moeglich sein.

Ende

Das wars auch schon

2005-05-20T12:30:33